Для обновления прошивки понадобится отформатированная карта памяти объёмом 8-32 Гб.
Скопируйте файл firmware_d.bin на отформатированную карту памяти.
Отключите питание от TrendVision MR-1100 и дождитесь его полного выключения. Вставьте карту памяти в слот.
Подключите питание к TrendVision MR-1100. На экране появится строка состояния процесса обновления прошивки. 
Дождитесь завершения. После перезагрузки устройства сделайте сброс до заводских настроек и форматирование карты памяти.  