Для обновления прошивки понадобится отформатированная карта памяти объёмом 8-32 Гб.
Скопируйте файл upgrade_FH-Hi3559V200_512x32_1013_20220816.094439.sw на отформатированную карту памяти.
Отключите питание от TrendVision MR-4K и дождитесь его полного выключения. Вставьте карту памяти в слот.
Подключите питание к TrendVision MR-4K. На экране появится сообщение о подготовке регистратора к процессу прошивки. В процессе обновления дисплей должен еле заметно мигать, это нормальный процесс.
Дождитесь завершения обновления. После перезагрузки устройства сделайте сброс до заводских настроек и форматирование карты памяти в меню регистратора.  